|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрациимуниципального образования «Шумячский район» Смоленской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Актуализированная схема теплоснабжения Шумячского городского поселения, Первомайского сельского поселения на 2025 год**

|  |
| --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Шумячского городского поселения на 2025 год.** |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |
| Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ) | 2 312 | 662 | 2974 | 55 | 3029 |
| Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ) | 526 | 43 | 569 | 18 | 587 |
| Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ) | 1372 | 0 | 1372 | 57 | 1429 |
| Котельная №1 Нарсуд (РПО КХ) | 592 | 89 | 681 | 16 | 697 |
| Котельная №2 Почта (РПО КХ) | 672 | 64 | 736 | 8 | 744 |
| Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ) | 723 | 231 | 954 | 47 | 1001 |
| Котельная №4 СХТ (РПО КХ) | 1226 | 257 | 1483 | 34 | 1517 |
| Котельная №6 МСО (РПО КХ) | 786 | 81 | 867 | 43 | 910 |
| Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ) | 1123 | 114 | 1237 | 28 | 1265 |
| **ВСЕГО** | **9332** | **1540** | **10872** | **306** | **11177** |

|  |
| --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Первомайского сельского поселения на 2025 год.** |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |
| МУП «Коммунальщик» | 3807 | 1543 | 5350 | 57 | 5407 |
| МУП «Коммунальщик» | 1691 | 694 | 2385 | 26 | 2411 |
| **ВСЕГО** | **5498** | **2237** | **7735** | **83** | **7818** |

Раздел 3 **Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

3.4 Предложения по техническому перевооружению, реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| 1 | п. Шумячи ул. Санаторная школа | 1 | Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующему современным требованиям энергетической эффективности и промышленной безопасности |
| 1.1 | Реконструкция котельной с переводом с твердого на газообразное топливо |