****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2023г. № 198

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2024 год |  |

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2024 год.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области А.Н. Васильев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  от 22.05.2023г. № 198 |

**Актуализированная схема теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Шумячского городского поселения на 2024 год.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ) | 2 312 | 825 | 3 137 | 162 | 3 299 |
| Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ) | 496 | 74 | 574 | 38 | 612 |
| Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ) | 1 281 | 0 | 1 369 | 83 | 1 452 |
| Котельная №1 Нарсуд (РПО КХ) | 633 | 122 | 755 | 10 | 765 |
| Котельная №2 Почта (РПО КХ) | 672 | 74 | 746 | 9 | 755 |
| Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ) | 723 | 270 | 993 | 53 | 1 046 |
| Котельная №4 СХТ (РПО КХ) | 1 226 | 349 | 1 575 | 17 | 1 592 |
| Котельная №6 МСО (РПО КХ) | 786 | 98 | 884 | 49 | 933 |
| Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ) | 1129 | 162 | 1 291 | 12 | 1303 |
| **ВСЕГО** | **9 258** | **1 974** | **11 324** | **433** | **11 757** |

Раздел 3 **Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

3.4 Предложения по техническому перевооружению, реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| 1 | п. Шумячи ул. Садовая | 1 | Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующему современным требованиям энергетической эффективности и промышленной безопасности |
| 1.1 | Реконструкция котельной №2, средняя школа – перевод угольной котельной на работу на природном газе |